## golden top Board Configuration

www.terasic.com
Copyright © 2003-2025 Terasic Inc. All Rights Reserved.

### Pin Assignments:

##

CLOCK
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
CLOCK0_50 | K43 | input | 1.2-V
CLOCK1_50 | A8 | input | 3.3-V LVCMOS
CLOCK2_50 | AH9 | input | 3.3-V LVCMOS
CLOCK3_50 | R2 | input | 3.3-V LVCMOS

##

KEY
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | E2 | input | 3.3-V LVCMOS
KEY[1] | K3 | input | 3.3-V LVCMOS

##

FPGA
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
FPGA_UART_TX | T6 | output | 3.3-V LVCMOS
FPGA_UART_RX | L1 | input | 3.3-V LVCMOS

##

SW
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | A19 | input | 1.2-V
SW[1] | B24 | input | 1.2-V

##

LED
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
LED[0] | AG2 | output | 3.3-V LVCMOS
LED[1] | AM6 | output | 3.3-V LVCMOS
LED[2] | AF1 | output | 3.3-V LVCMOS
LED[3] | AF2 | output | 3.3-V LVCMOS

##

SDRAM
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
DRAM_CLK | BK32 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CKE | BK40 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[0] | BN26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[1] | BH27 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[2] | BM26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[3] | BH21 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[4] | BH26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[5] | BH18 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[6] | BK18 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[7] | BH32 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[8] | BM24 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[9] | BH35 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[10] | BN27 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[11] | BN29 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[12] | BK26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_BA[0] | BH43 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_BA[1] | BM29 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[0] | BM50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[1] | BM51 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[2] | BN47 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[3] | BM47 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[4] | BL51 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[5] | BH50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[6] | BK50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[7] | BH46 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[8] | BM37 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[9] | BN37 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[10] | BM42 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[11] | BN42 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[12] | BM44 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[13] | BN45 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[14] | BN39 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[15] | BM45 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[16] | BG2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[17] | BA2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[18] | BC2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[19] | BJ1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[20] | BE4 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[21] | BG1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[22] | BC1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[23] | BD1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[24] | BN5 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[25] | BM9 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[26] | BM8 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[27] | BN11 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[28] | BN8 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[29] | BN14 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[30] | BM11 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[31] | BN16 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CS_n | BN34 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_WE_n | BM34 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CAS_n | BH40 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_RAS_n | BM31 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[0] | BE6 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[1] | BM19 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[2] | BJ2 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[3] | BM14 | output | 1.8-V LVCMOS

##

SD
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
SD_CLK | Y1 | output | 3.3-V LVCMOS
SD_DATA[0] | AC2 | inout | 3.3-V LVCMOS
SD_DATA[1] | AC1 | inout | 3.3-V LVCMOS
SD_DATA[2] | V2 | inout | 3.3-V LVCMOS
SD_DATA[3] | V1 | inout | 3.3-V LVCMOS
SD_CMD | N1 | inout | 3.3-V LVCMOS

##

HDMI
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
HDMI_I2C_SCL | M2 | inout | 3.3-V LVCMOS
HDMI_I2C_SDA | N2 | inout | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_HS | R52 | output | 1.2-V
HDMI_TX_VS | N52 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[0] | G52 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[1] | J52 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[2] | G51 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[3] | J51 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[4] | M51 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[5] | H43 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[6] | A34 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[7] | A29 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[8] | B29 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[9] | B27 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[10] | A26 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[11] | B26 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[12] | A31 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[13] | H35 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[14] | A37 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[15] | F35 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[16] | F40 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[17] | F32 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[18] | V52 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[19] | K35 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[20] | V51 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[21] | K32 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[22] | K40 | output | 1.2-V
HDMI_TX_D[23] | A24 | output | 1.2-V
HDMI_TX_DE | R51 | output | 1.2-V
HDMI_TX_CLK_p | L51 | output | DIFFERENTIAL 1.2-V SSTL
HDMI_ISEL | J2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_PD_n | J1 | output | 3.3-V LVCMOS
DDC_I2C_SCL | AV2 | inout | 3.3-V LVCMOS
DDC_I2C_SDA | AN1 | inout | 3.3-V LVCMOS

##

NET
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
NET_TX_CLK | AY6 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_TX_DATA[0] | BH10 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_TX_DATA[1] | BK10 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_TX_DATA[2] | BM2 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_TX_DATA[3] | BM3 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_TX_CTRL | AU6 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_CLK | AT9 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_DATA[0] | BF12 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_DATA[1] | BF9 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_DATA[2] | BB12 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_DATA[3] | BH3 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_RX_CTRL | AU4 | input | 1.8-V LVCMOS
NET_MDC | BB9 | output | 1.8-V LVCMOS
NET_MDIO | BH7 | inout | 1.8-V LVCMOS
NET_RESET_n | AW12 | output | 1.8-V LVCMOS

##

GPIO
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
GPIO_D[0] | B3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[1] | A11 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[2] | D18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[3] | B11 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[4] | H7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[5] | B5 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[6] | W9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[7] | F3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[8] | U9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[9] | C2 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[10] | U12 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[11] | F7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[12] | P9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[13] | K7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[14] | K10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[15] | K13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[16] | D3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[17] | H13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[18] | B8 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[19] | F10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[20] | A9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[21] | D10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[22] | F13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[23] | K18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[24] | F18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[25] | H21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[26] | D26 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[27] | K21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[28] | H27 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[29] | F26 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[30] | B14 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[31] | F27 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[32] | B16 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[33] | A14 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[34] | F21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[35] | B19 | inout | 3.3-V LVCMOS

##

TMD0
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
TMD0_D[0] | AD6 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[1] | P6 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[2] | AB9 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[3] | AE12 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[4] | P4 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[5] | AA4 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[6] | AH12 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD0_D[7] | AA6 | inout | 3.3-V LVCMOS

##

TMD1
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
TMD1_D[0] | AR2 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[1] | AJ6 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[2] | AK1 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[3] | AR1 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[4] | AL12 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[5] | AJ4 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[6] | AV1 | inout | 3.3-V LVCMOS
TMD1_D[7] | AK2 | inout | 3.3-V LVCMOS