hps_subsys |

2024.05.17.11:03:22 | Datasheet

Overview

All Components
agilex_hps intel_agilex_5_soc 3.0.0
Memory Map

| agilex_hps | f2sdram_adapter
hps2fpga | lwhps2fpga | io96b0_csr_axi | io96b0_ch0_axi | axi4_man
agilex_hps |  |  |  |  |
usb31_phy_reconfig_slave |  |  |  |  |
f2sdram |  |  |  |  | 0x0000_0000 - 0xffff_ffff
emif_hps |  |  |  |  |
s0_axi4 |  |  |  | 0x0000_0000_0000_0000 - 0x0000_00ff_ffff_ffff |
s0_axil |  |  | 0x0000_0000 - 0x07ff_ffff |  |
f2sdram_adapter |  |  |  |  |
axi4_sub |  |  |  |  |

## agilex_hps

intel_agilex_5_soc v3.0.0

f2sdram_adapter | axi4_man | agilex_hps
f2sdram
emif_hps | s0_axil_clk
io96b0_csr_axi_clk
usr_clk_0
io96b0_ch0_axi_clk
s0_axil_rst_n
io96b0_csr_axi_rst
usr_rst_n_0
io96b0_ch0_axi_rst
|  | io96b0_ch0_axi | emif_hps
|  | s0_axi4
|  | io96b0_csr_axi
|  | s0_axil

## Parameters
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

## emif_hps

emif_hps_ph2 v6.1.0

agilex_hps | io96b0_ch0_axi | emif_hps
s0_axi4
io96b0_csr_axi
s0_axil
|  | s0_axil_clk | agilex_hps
|  | io96b0_csr_axi_clk
|  | usr_clk_0
|  | io96b0_ch0_axi_clk
|  | s0_axil_rst_n
|  | io96b0_csr_axi_rst
|  | usr_rst_n_0
|  | io96b0_ch0_axi_rst

## Parameters
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

## f2sdram_adapter

f2sdram_adapter v1.0

## Parameters
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

## gts_inst

intel_srcss_gts v3.0.0

## Parameters
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.00 seconds