pio_led |

2025.08.21.16:56:27 | Datasheet

Overview

All Components
pio_led altera_avalon_pio 19.2.4
Memory Map

pio_led
s1

## pio_led

altera_avalon_pio v19.2.4

## Parameters
bitClearingEdgeCapReg | false
bitModifyingOutReg | false
captureEdge | false
direction | Output
edgeType | RISING
generateIRQ | false
irqType | LEVEL
resetValue | 0
simDoTestBenchWiring | false
simDrivenValue | 0
width | 10
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments
BIT_CLEARING_EDGE_REGISTER | 0
BIT_MODIFYING_OUTPUT_REGISTER | 0
CAPTURE | 0
DATA_WIDTH | 10
DO_TEST_BENCH_WIRING | 0
DRIVEN_SIM_VALUE | 0
EDGE_TYPE | NONE
FREQ | 80000000
HAS_IN | 0
HAS_OUT | 1
HAS_TRI | 0
IRQ_TYPE | NONE
RESET_VALUE | 0

generation took 0.01 seconds | rendering took 0.06 seconds