pio_sw |

2025.06.17.18:51:30 | Datasheet

Overview

All Components
pio_sw altera_avalon_pio 19.2.4
Memory Map

pio_sw
s1

## pio_sw

altera_avalon_pio v19.2.4

## Parameters
bitClearingEdgeCapReg | false
bitModifyingOutReg | false
captureEdge | true
direction | Input
edgeType | ANY
generateIRQ | true
irqType | EDGE
resetValue | 0
simDoTestBenchWiring | true
simDrivenValue | 0
width | 10
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments
BIT_CLEARING_EDGE_REGISTER | 0
BIT_MODIFYING_OUTPUT_REGISTER | 0
CAPTURE | 1
DATA_WIDTH | 10
DO_TEST_BENCH_WIRING | 1
DRIVEN_SIM_VALUE | 0
EDGE_TYPE | ANY
FREQ | 100000000
HAS_IN | 1
HAS_OUT | 0
HAS_TRI | 0
IRQ_TYPE | EDGE
RESET_VALUE | 0

generation took 0.01 seconds | rendering took 0.04 seconds