## golden top Board Configuration

www.terasic.com
Copyright © 2003-2025 Terasic Inc. All Rights Reserved.

### Pin Assignments:

##

CLOCK
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
CLOCK0_50 | K43 | input | 1.2-V
CLOCK1_50 | A8 | input | 3.3-V LVCMOS

##

KEY
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
KEY[0] | K26 | input | 3.3-V LVCMOS
KEY[1] | K27 | input | 3.3-V LVCMOS
KEY[2] | BK10 | input | 3.3-V LVCMOS
KEY[3] | W12 | input | 3.3-V LVCMOS

##

SW
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
SW[0] | A37 | input | 1.2-V
SW[1] | B37 | input | 1.2-V
SW[2] | B26 | input | 1.2-V
SW[3] | A42 | input | 1.2-V
SW[4] | K32 | input | 1.2-V
SW[5] | A26 | input | 1.2-V
SW[6] | B27 | input | 1.2-V
SW[7] | A29 | input | 1.2-V
SW[8] | D32 | input | 1.2-V
SW[9] | A34 | input | 1.2-V

##

LED
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
LEDR[0] | B39 | output | 1.2-V
LEDR[1] | B42 | output | 1.2-V
LEDR[2] | K35 | output | 1.2-V
LEDR[3] | F32 | output | 1.2-V
LEDR[4] | A19 | output | 1.2-V
LEDR[5] | B24 | output | 1.2-V
LEDR[6] | A24 | output | 1.2-V
LEDR[7] | A44 | output | 1.2-V
LEDR[8] | B34 | output | 1.2-V
LEDR[9] | D40 | output | 1.2-V

##

Seg7
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
HEX0[0] | L51 | output | 1.2-V
HEX0[1] | J51 | output | 1.2-V
HEX0[2] | G51 | output | 1.2-V
HEX0[3] | J52 | output | 1.2-V
HEX0[4] | M51 | output | 1.2-V
HEX0[5] | M52 | output | 1.2-V
HEX0[6] | R51 | output | 1.2-V
HEX1[0] | F40 | output | 1.2-V
HEX1[1] | K40 | output | 1.2-V
HEX1[2] | N52 | output | 1.2-V
HEX1[3] | V51 | output | 1.2-V
HEX1[4] | R52 | output | 1.2-V
HEX1[5] | V52 | output | 1.2-V
HEX1[6] | G52 | output | 1.2-V
HEX2[0] | H43 | output | 1.2-V
HEX2[1] | F35 | output | 1.2-V
HEX2[2] | A31 | output | 1.2-V
HEX2[3] | B29 | output | 1.2-V
HEX2[4] | H35 | output | 1.2-V
HEX2[5] | BN24 | output | 1.8-V LVCMOS
HEX2[6] | BN19 | output | 1.8-V LVCMOS
HEX3[0] | BM22 | output | 1.8-V LVCMOS
HEX3[1] | BH13 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX3[2] | BM3 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX3[3] | AY6 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX3[4] | AU6 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX3[5] | AU4 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX3[6] | AW12 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[0] | AT9 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[1] | AT12 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[2] | AP9 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[3] | BK7 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[4] | BM2 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[5] | BL2 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX4[6] | BH7 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[0] | BH3 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[1] | BF12 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[2] | BF9 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[3] | BB12 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[4] | BB9 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[5] | E2 | output | 3.3-V LVCMOS
HEX5[6] | K3 | output | 3.3-V LVCMOS

##

SDRAM
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
DRAM_CLK | BK32 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CKE | BH40 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[0] | BN26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[1] | BH27 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[2] | BM26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[3] | BH18 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[4] | BH26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[5] | BK18 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[6] | BH21 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[7] | BH32 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[8] | BK26 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[9] | BH35 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[10] | BN27 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[11] | BN29 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_ADDR[12] | BM24 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_BA[0] | BH43 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_BA[1] | BM29 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[0] | BM51 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[1] | BM50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[2] | BK50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[3] | BN47 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[4] | BM47 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[5] | BH50 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[6] | BL51 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[7] | BH46 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[8] | BN37 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[9] | BM37 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[10] | BN39 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[11] | BM44 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[12] | BM42 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[13] | BM45 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[14] | BN42 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[15] | BN45 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[16] | BM9 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[17] | BC1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[18] | BN5 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[19] | BJ1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[20] | BJ2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[21] | BG2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[22] | BC2 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[23] | BG1 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[24] | BN8 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[25] | BN11 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[26] | BM8 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[27] | BM14 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[28] | BM11 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[29] | BN16 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[30] | BN14 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQ[31] | BM19 | inout | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CS_n | BN34 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_WE_n | BM34 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_CAS_n | BK40 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_RAS_n | BM31 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[0] | BE4 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[1] | BA2 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[2] | BE6 | output | 1.8-V LVCMOS
DRAM_DQM[3] | BD1 | output | 1.8-V LVCMOS

##

HDMI
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
HDMI_LRCLK | L1 | inout | 3.3-V LVCMOS
HDMI_MCLK | T6 | inout | 3.3-V LVCMOS
HDMI_SCLK | J2 | inout | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_CLK | A22 | output | 1.2-V
HDMI_TX_HS | V1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_VS | R2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[0] | AC2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[1] | N1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[2] | P4 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[3] | V2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[4] | P6 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[5] | AA6 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[6] | AD6 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[7] | AA4 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[8] | AB9 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[9] | AC1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[10] | AF2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[11] | AF1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[12] | AG2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[13] | AK1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[14] | AK2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[15] | AM6 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[16] | AR1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[17] | AR2 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[18] | AV1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[19] | AE12 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[20] | AH9 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[21] | AJ4 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[22] | AJ6 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_D[23] | AH12 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_DE | Y1 | output | 3.3-V LVCMOS
HDMI_TX_INT | AL12 | input | 3.3-V LVCMOS
HDMI_I2S0 | M1 | inout | 3.3-V LVCMOS

##

CAM
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
CAM_CLK_p | B45 | input | DPHY
CAM_CLK_n | A45 | input | DPHY
CAM_D_p[0] | B47 | input | DPHY
CAM_D_p[1] | B50 | input | DPHY
CAM_D_n[0] | A47 | input | DPHY
CAM_D_n[1] | B51 | input | DPHY
CAM_I2C_SCL | AL9 | inout | 3.3-V LVCMOS
CAM_I2C_SDA | AV2 | inout | 3.3-V LVCMOS
CAM_GPIO | AN1 | inout | 3.3-V LVCMOS
CAM_RZQ1 | F43 | input | 1.2-V

##

I2C for HDMI and ADC
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
FPGA_I2C_SCL | M2 | inout | 3.3-V LVCMOS
FPGA_I2C_SDA | N2 | inout | 3.3-V LVCMOS
FPGA_UART_TX | J1 | output | 3.3-V LVCMOS
FPGA_UART_RX | BH10 | input | 3.3-V LVCMOS

##

GPIO
Name | Location | Direction | IO Standard
--- | --- | --- | ---
GPIO_D[0] | B3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[1] | C2 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[2] | D18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[3] | F3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[4] | W9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[5] | K7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[6] | F7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[7] | H7 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[8] | B8 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[9] | B5 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[10] | K10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[11] | F10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[12] | F13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[13] | D10 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[14] | K13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[15] | H13 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[16] | U9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[17] | D3 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[18] | B11 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[19] | A9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[20] | B14 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[21] | A11 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[22] | U12 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[23] | A14 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[24] | B19 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[25] | B16 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[26] | F18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[27] | P9 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[28] | F26 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[29] | D26 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[30] | K21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[31] | F21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[32] | H27 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[33] | H21 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[34] | K18 | inout | 3.3-V LVCMOS
GPIO_D[35] | F27 | inout | 3.3-V LVCMOS