ed_synth_reset_handler |

2024.07.12.18:14:17 | Datasheet

Overview

Memory Map

## mem_reset_handler_inst

mem_reset_handler v1.0.0

## Parameters
SYNC_TO_CLK | true
USE_AND_GATE | true
NUM_RESETS | 1
NUM_CONDUITS | 1
CONDUIT_TYPE_0 | export
CONDUIT_TYPE_1 |
CONDUIT_TYPE_2 |
CONDUIT_TYPE_3 |
CONDUIT_TYPE_4 |
CONDUIT_TYPE_5 |
CONDUIT_TYPE_6 |
CONDUIT_TYPE_7 |
CONDUIT_TYPE_8 |
CONDUIT_TYPE_9 |
CONDUIT_TYPE_10 |
CONDUIT_TYPE_11 |
CONDUIT_TYPE_12 |
CONDUIT_TYPE_13 |
CONDUIT_TYPE_14 |
CONDUIT_TYPE_15 |
CONDUIT_INVERT_0 | false
CONDUIT_INVERT_1 | false
CONDUIT_INVERT_2 | false
CONDUIT_INVERT_3 | false
CONDUIT_INVERT_4 | false
CONDUIT_INVERT_5 | false
CONDUIT_INVERT_6 | false
CONDUIT_INVERT_7 | false
CONDUIT_INVERT_8 | false
CONDUIT_INVERT_9 | false
CONDUIT_INVERT_10 | false
CONDUIT_INVERT_11 | false
CONDUIT_INVERT_12 | false
CONDUIT_INVERT_13 | false
CONDUIT_INVERT_14 | false
CONDUIT_INVERT_15 | false
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments (none)

generation took 0.00 seconds | rendering took 0.00 seconds