board_info_pio |

2025.06.06.18:10:14 | Datasheet

Overview

All Components
board_info_pio altera_avalon_pio 19.2.4
Memory Map

board_info_pio
s1

## board_info_pio

altera_avalon_pio v19.2.4

## Parameters
bitClearingEdgeCapReg | false
bitModifyingOutReg | false
captureEdge | false
direction | Input
edgeType | RISING
generateIRQ | false
irqType | LEVEL
resetValue | 0
simDoTestBenchWiring | false
simDrivenValue | 0
width | 16
deviceFamily | UNKNOWN
generateLegacySim | false

## Software Assignments
BIT_CLEARING_EDGE_REGISTER | 0
BIT_MODIFYING_OUTPUT_REGISTER | 0
CAPTURE | 0
DATA_WIDTH | 16
DO_TEST_BENCH_WIRING | 0
DRIVEN_SIM_VALUE | 0
EDGE_TYPE | NONE
FREQ | 50000000
HAS_IN | 1
HAS_OUT | 0
HAS_TRI | 0
IRQ_TYPE | NONE
RESET_VALUE | 0

generation took 0.01 seconds | rendering took 0.01 seconds