system_intel_niosv_m_0 |

2025.06.19.16:20:17 | Datasheet

Overview

Processor
intel_niosv_m_0 Abbotts Lake 26.0.0
All Components
intel_niosv_m_0 intel_niosv_m 26.0.0
Memory Map

| intel_niosv_m_0
instruction_manager | data_manager
intel_niosv_m_0 |  |
timer_sw_agent |  |
dm_agent |  |

## intel_niosv_m_0

intel_niosv_m v26.0.0

## Parameters
enableDebug | true
enableDebugReset | true
useResetReq | false
resetSlave | intel_onchip_memory.s1
resetOffset | 0
interruptMode | 0
pipelineArch | true
enableAvalonInterface | false
hartId | 0
enableECCLite | false
generateLegacySim | false

## Software Assignments
CPU_FREQ | 100000000u
DATA_ADDR_WIDTH | 32
DCACHE_LINE_SIZE | 0
DCACHE_LINE_SIZE_LOG2 | 0
DCACHE_SIZE | 0
HAS_CSR_SUPPORT | 1
HAS_DEBUG_STUB |
ICACHE_LINE_SIZE | 0
ICACHE_LINE_SIZE_LOG2 | 0
ICACHE_SIZE | 0
INST_ADDR_WIDTH | 32
INT_MODE | 0
MTIME_OFFSET | 0x00091000
NIOSV_CORE_VARIANT | 1
NUM_GPR | 32
RESET_ADDR | 0x00000000
TICKS_PER_SEC | no_quote(NIOSV_INTERNAL_TIMER_TICKS_PER_SECOND)
TIMER_DEVICE_TYPE | 2

generation took 0.02 seconds | rendering took 0.03 seconds